Benodigdheden:
	Staander 5 meter
	6

	Tussenligger 5 meter
	5

	Hoekpaal (met tape)
	4

	Zijkant paal
	50

	Haringen
	58

	Nokdeel uiteinde
	2

	Nokdeel tussenstuk
	4

	Zeil uiteinde (Witte zak)
	2

	Zeil 5 meter (Groene zak)
	5

	Palen overeindtrekker
	2

	Voorhamer
	2




[image: ][image: ]ALGEMENE INSTRUCTIES

· Uw hulp bij opbouwen en afbreken minimaal 7 personen
· Bij wind >5 Bft.: windzijde gesloten houden
· Geen gekleurde (crêpe-)papieren versiering gebruiken
· Verlichting >25W: vrij van tentzeil houden
ALGEMENE GEGEVENS

Oppervlakte: 350m²
[bookmark: _GoBack]Capaciteit: Maximaal 700 personen
Toegestane windbelasting: <8 Bft.
ALGEMENE INFORMATIE
TENT 10 BIJ 35 METER
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